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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 
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[bookmark: _Toc472352470]Таблица 1. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах
	Уклон пандуса (соотношение)
	Высота подъема

	От 1:8 до 1:10
	75

	От 1:10,1 до 1:12
	150

	От 1:12,1 до 1:15
	600

	От 1:15,1 до 1:20
	760



[bookmark: _Toc472352471]Таблица 2. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования
	Игровое оборудование
	Минимальные расстояния

	Качели
	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

	Качалки
	не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона

	Карусели
	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

	Горки
	не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки



[bookmark: _Toc472352472]Таблица 3. Требования к игровому оборудованию
	Игровое оборудование
	Требования

	Качели
	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.

	Качалки
	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.

	Карусели
	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.

	Горки
	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.



[bookmark: _Toc472352473]Таблица 4. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки
	Рекреационная нагрузка, чел./га
	Режим пользования территорией посетителями
	Мероприятия благоустройства и озеленения

	До 5
	свободный
	пользование всей территорией
	

	5 - 25
	Среднерегулируемый
	Движение преимущественно по дорожно-тропиночной сети. Возможно пользование полянами и лужайками при условии специального систематического ухода за ними
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 5 - 8 %, прокладка экологических троп

	26 - 50
	
	
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12 - 15%, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ

	51 - 100
	Строгорегулируемый
	Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огораживания
	Функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети плотностью не более 20 - 25%, буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопровода (в т.ч. автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, а в случае размещения парковых зданий и сооружений - водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ

	более 100
	
	
	Организация дорожно-тропиночной сети общей плотностью 30 - 40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51 - 100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще декоративными оградами

	Примечание. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11).



[bookmark: _Toc472352474]Таблица 5. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки
	Тип рекреационного
объекта населенного
пункта
	Предельная рекреационная
нагрузка – число единовременных посетителей в среднем 
по объекту, чел./га
	Радиус обслуживания населения (зона доступности)

	Сад
	Не более 100
	400 – 600 м

	Парк (многофункциональный)
	Не более 300
	1,2 – 1,5 км

	Сквер, бульвар
	100 и более
	300 – 400 м

	Примечания:
1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая – рассчитывается по формуле: R=Ni / Si, где R – рекреационная нагрузка, Ni – количество посетителей объектов рекреации, Si – площадь рекреационной территории. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10 – 15 % от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.



[bookmark: _Toc472352476]Таблица 6. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы
В метрах
	Категория улиц и дорог
	Расстояние от проезжей части до ствола

	Магистральные улицы общегородского значения
	5 - 7

	Магистральные улицы районного значения
	3 - 4

	Улицы и дороги местного значения
	2 - 3

	Проезды
	1,5 - 2

	Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.


































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Рекомендуемый расчет ширины пешеходных коммуникаций.

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

[image: ], где

B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
[image: ] - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы "пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);
p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице 7.


[bookmark: _Toc472352478]Таблица 7. Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Человек в час
	Элементы пешеходных коммуникаций
	Пропускная способность одной полосы движения

	Тротуары, расположенные вдоль красной  линии улиц с развитой торговой сетью
	700

	Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью 
	800

	Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары)
	800 - 1000

	Пешеходные дороги (прогулочные)
	600 - 700

	Пешеходные переходные через проезжую часть (наземные)
	1200 - 1500

	Лестница 
	500 - 600

	Пандус (уклон 1:10)
	700

	<*> Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.
Примечание:
Ширина одной полосы пешеходного движения – 0,75м.





































ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

ПРИЕМЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Toc472352480]Таблица 8. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации
	Тип аллей 
и дорог
	Ширина
(м)
	Назначение
	Рекомендации по благоустройству

	Основные пешеходные аллеи и дороги *
	6 - 9
	Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами.
	Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25 – 30 м – проходы.
Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, стенками и лестницами.
Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. 
Обрезка ветвей на высоту 2,5м.

	Второстепен-
ые аллеи и дороги*
	3 – 4,5
	Интенсивное пешеходное движение (до 300 ч/час).
Допускается проезд эксплуатационного транспорта. 
Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой.
	Трассируется по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания.
Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон), щебеночное, обработанное вяжущими материалами.
Обрезка ветвей на высоту 2 – 2,5м.
Садовый борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки или др.

	Дополнительные пешеходные дороги
	1,5 – 2,5
	Пешеходное движение малой интенсивности.
Проезд транспорта не допускается.
Подводят к отдельным парковым сооружениям.
	Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный уклон допускается 80 промилле. 
Покрытие: плитка, грунтовой улучшенное. 

	Велосипедные дорожки
	1,5 – 2,25
	Велосипедные прогулки
	Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). 
Рекомендуется пункт техобслуживания.
Покрытие: твердое.
Обрезка ветвей на высоту 2,5м.

	Дороги для конной езды
	4,0 – 6,0
	Прогулки верхом, в экипажах, санях. 
Допускается проезд эксплуатационного транспорта.
	Наибольшие продольные уклоны до 60 промилле.
Обрезка ветвей на высоту 4 м.
Покрытие: грунтовое улучшенное.

	Автомобильная дорога (парквей)
	4,5 – 7,0
	Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта.
Допускается проезд эксплуатационного транспорта.
	Трассируется по периферии парка в стороне от пешеходных коммуникаций.
Наибольший продольный уклон 70 промилле, максимальная скорость – 40 км/час. 
Радиусы закруглений – не менее 15м.
Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, гравийное, обработка вяжущими материалами, бордюрный камень.

	Примечания:
1. В ширину пешеходных аллей включаются оны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6м.
2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком «*», допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий. 
3. Автомобильные дороги следует предусматривать в парках с размером территории более 100 га. 



[bookmark: _Toc472352481]Таблица 9. Организация площадок парка сельского поселения
В кв. метрах
	Парковые площади и площадки
	Назначение
	Элементы благоустройства
	Размеры
	Минимальная норма на посетителя

	Основные площадки
	Центры парковой планировки, размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями
	Бассейны, фонтаны, скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение.
Покрытие: плиточное мощение, бортовой камень
	С учетом пропускной способности отходящих от входа аллей
	1,5

	Площади массовых мероприятий
	Проведение концертов, праздников, большие размеры.
Формируются в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее
	Осветительное оборудование (фонари, прожекторы). 
Посадки – по периметру.
Покрытие: газонное, твердое (плитка), комбинированное
	1200 - 1500
	1,0 – 2,5

	Площадки отдыха, лужайки
	В различных частях парка.
Виды площадок:
- регулярной планировки с регулярным озеленением;
- регулярной планировки с обрамлением свободными группами растений;
- свободной планировки с обрамлением свободными группа растений
	Везде: 
освещение, беседки, перголы, трельяжи, скамьи, урны.
Декоративное оформление в центре (цветник, фонтан, скульптура, вазон).
Покрытие: мощение плиткой, бортовой камень, бордюры из цветов и трав.
На площадках – лужайках – газон
	20 - 200
	5 - 20

	Танцевальные площадки, сооружения
	Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями
	Освещение, ограждение, скамьи, урны.
Покрытие: специальное
	150 - 500
	2,0

	Игровые площадки для детей:
- до 3 лет
- 4 - 6 лет
- 7 - 14 лет
	Малоподвижные индивидуальные, подвижные коллективные игры. 
Размещение вдоль второстепенных аллей
	Игровое, физкультурно – оздоровительное оборудование, 
освещение, скамьи, урны.
Покрытие: песчаное, фунтовое улучшенное, газон
	10 – 100
120 – 300
500 - 2000
	3,0
5,0
10,0


	Игровые комплексы для детей до 14 лет
	Подвижные коллективные игры
	
	1200 - 1700
	15,0

	Спортивно-игровые для детей и подростков 10 - 17 лет, для взрослых
	Различные подвижные игры и развлечения, в том числе велодромы, скалодромы, мини-рампы, катание на роликовых коньках и прочее
	Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное спортивно-игровое использование
	150 - 7000
	10,0

	Предпарковые площади с автостоянкой
	У входов в парк, у мест пересечения подъездов к парку с общественным и индивидуальным транспортом
	Покрытие: асфальтобетонное, плиточное, плитки и соты, утопленные в газон, оборудованы бортовым камнем
	Определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта



[bookmark: _Toc472352482]Таблица 10. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок
	Наименование объектов и сооружений
	Пропускная способность одного места или объекта (человек в день)
	Норма площади в кв.м на одно место или один объект

	Аттракцион крупный <*>
Малый <*>
	250
100
	800
10

	Бассейн для плавания: открытый <*>
	50 х 5
	25 х 10
50 х 100

	Игротека <*>
	100
	20

	Площадка для хорового пения
	6,0
	1,0

	Площадка (терраса, зал) для танцев
	4,0
	1,5

	Открытый театр
	1,0
	1,0

	Летний кинотеатр (без фойе)
	5,0
	1,2

	Летний цирк
	2,0
	1,5

	Выставочный павильон
	5,0
	10,0

	Открытый лекторий
	3,0
	0,5

	Павильон для чтения и тихих игр
	6,0
	3,0

	Кафе
	6,0
	2,5

	Торговый киоск
	50,0
	6,0

	Кисок-библиотека
	50,0
	60

	Касса <*>
	120,0 (в 1 час)
	2,0

	Туалет
	20,0 (в 1 час)
	1,2

	Беседки для отдыха
	10,0
	2,0

	Водно-лыжная станция
	6,0
	4,0

	Физкультурно-тренажерный зал
	10,0
	3,0

	Летняя раздевалка
	20,0
	2,0

	Зимняя раздевалка
	10,0
	3,0

	Летний душ с раздевалками
	10,0
	1,5

	Стоянки для автомобилей <**>
	4,0 машины
	25,0

	Стоянки для велосипедов <**>
	12,0 машины
	1,0

	Биллиардная (1 стол)
	6
	20

	Детский автодром <*>
	100
	10

	Каток <*>
	100 х 4
	51 х 24

	Корт для тенниса (крытый) <*>
	4 х 5
	30 х 18

	Площадка для бадминтона <*>
	4 х 5
	6,1 х 13,4

	Площадка для баскетбола <*>
	15 х 4
	26 х 14

	Площадка для волейбола <*>
	18 х 4
	19 х 9

	Площадка для гимнастики <*>
	30 х 5
	40 х 26

	Площадка для городков <*>
	10 х 5
	30 х 15

	Площадка для дошкольников
	6
	2

	Площадка для массовых игр
	6
	3

	Площадка для настольного тенниса 
(1 стол)
	5 х 4
	2,7 х 1,52

	Площадка для тенниса <*>
	4 х 5
	40 х 20

	Поле для футбола <*>
	24 х 2
	90 х 45
96 х 94

	Поле для хоккея с шайбой <*>
	20 х 2
	60 х 30

	Спортивное ядро, стадион<*>
	20 х 2
	96 х 120

	Консультационный пункт
	5
	0,4

	<*> Норма площади дана на объект.
<**> Объект расположен за границами территории парка.
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Приемы
благоустройства на территориях производственного назначения
[bookmark: _Toc472352484]
Таблица 11. Благоустройство производственных объектов различных отраслей
	Отрасли предприятий
	Мероприятия защиты окружающей среды
	Рекомендуемые приемы благоустройства

	Приборострои-
тельная и радиоэлектронная промышленность
	Изоляция цехов от подсобных, складских зон и улиц;
защита территории от пыли и других вредностей, а также от перегрева солнцем.
	Максимальное применение газонного покрытия, твердые покрытия только из твердых непылящихся материалов. 
Устройство водоемов, фонтанов и поливочного водопровода.
Плотные посадки защитных полос из массивов и групп.
Рядовые посадки воль основных подходов.
Недопустимы растения, засоряющие среду пыльцой, семенами, волосками, пухом.
Рекомендуемые: фруктовые деревья, цветники, розарии.

	Текстильная
промышленность
	Изоляция отделочных цехов; 
создание комфортных условий отдыха и передвижения;
шумозащита
	Размещение площадок отдыха вне зоны влияния отделочных цехов.
Озеленение вокруг отделочных цехов, обеспечивающее хорошую аэрацию.
Широкое применение цветников, фонтанов, декоративной скульптуры, игровых устройств, средств информации. Шумозащита площадок отдыха.
Сады на плоских крышах корпусов.
Ограничений ассортимента нет: лиственные, хвойные, красивоцветущие кустарники, лианы и др.

	Маслосыродельная и молочная промышленность
	Изоляция производственных цехов от инженерно – транспортных коммуникаций;
защита от пыли
	Создание устойчивого газона.
Плотные древесно – кустарниковые насаждения занимают до 50 % озеленения территории.
Укрупненные однопородные группы насаждений «опоясывают» территорию со всех сторон.
Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами: дуб красный, рябина, обыкновенная, лиственница европейская, ель белая, сербская и другие

	Хлебопекарная промышленность
	Изоляция прилегающей территории населенного пункта от производственного шума;
хорошее проветривание территории
	Производственная зона окружается живописными растянутыми группами и полосами древесных насаждений (липа, клен, тополь канадский, рябина обыкновенная, лиственница сибирская, ель белая).
В предзаводской зоне – одиночные декоративные экземпляры деревьев (ель колючая, сизая, серебристая, клен Шведлера).

	Мясокомбинаты
	Защита селитебной территории от проникновения запаха;
защита от пыли;
аэрация территории
	Размещение площадок отдыха у административного корпуса, у многолюдных цехов и в местах отпуска готовой продукции.
Обыкновенный газон, ажурные древесно-кустарниковые посадки.
Ассортимент, обладающий бактерицидными свойствами. Посадки для визуальной изоляции цехов.

	Строительная промышленность
	Снижение шума, скорости ветра и запыленности на территории;
изоляция прилегающей территории населенного пункта;
оживление монотонной бесцветной среды
	Плотные защитные осадки из больших живописных групп и массивов.
Площадки отдыха декорируются яркими цветниками.
Активно вводится цвет в застройку, транспортные устройства, малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства.
Ассортимент растений: клены, ясени, липы, вязы и т.п.
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Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций

[bookmark: _Toc472352486]Таблица 12. Покрытия транспортных коммуникаций
	Объекты комплексного благоустройства улично – дорожной сети
	Материалы верхнего слоя покрытия проезжей части
	Нормативный документ

	Улицы и дороги:
поселковая дорога


главная улица
	
Асфальтобетон:
- типов А и Б, 1 марки

То же
	
ГОСТ 9128-97


ГОСТ 9128-97

	Улицы в жилой застройке:
основная

второстепенная (переулок), проезд
	
Асфальтобетон типов В, Г и Д

Асфальтобетон типов Б и В
	
ГОСТ 9128-97

ГОСТ 9128-97

	Площади:
представительские, приобъектные, общественно – транспортные



транспортных развязок
	
Асфальтобетон типов Б и В. 
Пластбетон цветной. 
Штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон: 
- типов А и Б;
- щебнемастичный
	
ГОСТ 9128-97
ТУ 400-24-110-76




ГОСТ 9128-97
ТУ 5718-001-00011168-2000

	Искусственные сооружения: 
Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели
	Асфальтобетон:
- тип Б;
- щебнемастичный;
	ГОСТ 9128-97
ТУ 5718-001-00011168-2000
ТУ 400-24-158-89 <*>

	
	- литой типов Iи II.
Смеси для шероховатых слоев износа
	ТУ 57-1841-02804042596-01


[bookmark: _Toc472352487]Таблица 13. Покрытия пешеходных коммуникаций
	Объект комплексного благоустройства
	Материал покрытия:

	
	тротуара
	пешеходной зоны
	дорожки на озелененной территории технической зоны
	пандусов

	Улицы местного значения:
- в жилой застройке






- в производственной и коммунально-складской зонах
	

Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня

Асфальтобетон типов Г и Д.
Цементобетон
	

-







-
	

-







-
	

Асфальтобетон типов В., Г и Д.
Цементобетон.

	Пешеходная улица
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.
Пластбетон
цветной
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.
Пластбетон
цветной
	-
	-

	Площади: 
-представи-тельские, приобъектные, общественно – транспортные





- транспортных развязок
	
Штучные элементы из искусственного или природного камня.
Асфальтобетон типов Г и Д.
Пластбетон цветной.

Штучные элементы из искусственного или природного камня.
Асфальтобетон типов Г и Д.
	
Штучные элементы из искусственного или природного камня.
Асфальтобетон типов Г и Д.
Пластбетон цветной.
	
	

	Пешеходные переходы:
- наземные





подземные и надземные
	
	То же, что и на проезжей части или штучные элементы из искусственного или природного камня.

Асфальтобетон типов В, Г, Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня.
	
	







Асфальтобетон типов В, Г, Д.

	Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели
	Штучные элементы из искусственного или природного камня.
Асфальтобетон типов Г и Д.
	-
	-
	То же
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СТАНДАРТЫ ЕДИНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

	№
п/п
	Наименование
	Материал
	Характеристика
	Примечания

	
	
	
	Фактура
	Цвет
	

	1
	Ограда, ворота, калитки
1.Существующие ограды, ворота, калитки, имеющие признаки композиции – цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, рядность членений, наличие архитектурные деталей, единство композиции и архитектурного решения с основным объектом земельного участка, индивидуальные декоративные характеристики, в том числе изготовленные из кованных металлических элементов или лицевого декоративного кирпича и входящие в состав объектов, отнесенных к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям ограды, ворота, калитки подлежат демонтажу и замене на другие, соответствующие приведенным ниже характеристикам.
2.Ограждение строительных площадок производить с использованием баннерной ткани с изображением строящегося объекта , а так же паспорта объекта, описывающие характеристики строящегося объекта (эскиз подлежит согласованию).

	1.1
	Рядовое звено
	Металлический рельефный лист
	Под натуральный декоративный камень
	Светло-
бежевый,
(светло-серый -
по
согласованию)
	Высота –
1,8 - 2,0 м

	1.2
	Угловое звено
	
	
	
	

	1.3
	Калитка
	
	
	
	

	1.4
	Ворота
	
	
	
	

	1.5
	Стойка
	Металлическая труба квадратного сечения
	Плоская
	Светло-бежевый, (светло-серый по согласованию)
	Высота -2,2 м

	2
	Ограда контейнеров мусоросборочной площадки

	2.1
	Рядовое звено
	Металли-ческий
рельефный лист
	
	Светло-серый
	

	2.2
	Угловое звено
	
	
	
	

	3
	Фасады (главный, боковые, тыльный)
Существующие объекты, фасады которых имеют цветовое решение в соответствии с ниже приведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии с
приведенными ниже характеристикам.

	3.1
	Основная плоскость
	Штукатурка
(кирпичная кладка из
лицевого кирпича
реставрируется)
	
	Светло-
бежевый*,
светло-желтый*
	*Другой цвет - в
зависимости от
колористического
решения
развертки
фасадов улицы

	3.2
	Выступающие плоскости,
колонны, пилястры
	
	
	Белый*
	

	3.3
	Карниз
	
	
	
	

	3.4
	Архитектурные детали
	
	
	
	

	3.5
	Цоколь
	
	
	Светло-серый,
светло-бежевый
	

	3.6
	Оконные переплеты
	Дерево, пластик,
алюминий
	
	
	

	4
	Кровля, наружная водосточная система
Существующие кровли и наружные водосточные системы объектов, которые имеют цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат
приведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам.

	4.1
	Кровля
	Металлочерепица Профиль
	«Монтеррей»
	Коричневый,
бордовый,
терракотовый,
шоколадный,
серый
	

	4.2
	Водосточные желоба
	Металл
	
	Белый, коричневый,
бордовый,
терракотовый,
шоколадный,
серый
	

	4.3
	Водосточные трубы
	
	
	
	

	4.4
	Подоконные фартуки
	
	
	
	

	5
	Покрытие пешеходных пространств прилегающей территории

	5.1
	Тротуар
	Бетон с лицевым кварцевым слоем, асфальт, тротуарная плитка
	
	Сочетание цветов:
доминирующий -
светло-серый,
дополнительный
- темно-серый
	Рисунок
раскладки - по
диагонали к
бордюрному
камню

	5.2
	Бордюрный камень
	Бетон
	
	Светло-серый
	

	5.3
	Приствольный круг дерева
	Гранитный декоративный
щебень в границах
бордюрного камня
	
	Светло-серый,
белый
	

	6
	Малые архитектурные формы

	6.1
	Скамьи,
лавочки
	ножки 
	Бетон, металл, дерево
	
	Светло-серый, черный
	

	
	
	сиденье
	Дерево
	
	Светло-серый, темно-коричневый
	

	
	
	Спинка
	Дерево
	
	
	

	6.2
	Урны
	Бетон, металл
	
	Светло-серый, черный
	

	
	
	Дерево
	
	«Светлый дуб»
	

	7
	Конструкции светильников наружного электроосвещения

	7.1
	Опоры
верхнего освещения
автодорог
	Ствол
	Металл
	
	«Светлый дуб»
	

	
	
	Основание
	
	
	
	

	
	
	Консоль
	
	
	
	

	7.2
	Торшерные
светильники
пешеходных
пространств
	Ствол
	Металл
	
	«Светлый дуб»
	Или в цвет заводского материала

	
	
	Основание
	
	
	
	

	
	
	Консоль
	
	
	
	

	8
	Остановки общественного транспорта

	8.1
	Стойки
	Металл
	
	Светло-серый, серебристый
	

	8.2
	Балки
	
	
	
	

	8.3
	Каркас кровли
	
	
	
	

	8.4
	Кровля
	Прозрачная
	Монолитный
поликарбонат,
закаленное
стекло
	Плоская
	Прозрачная бронза
	*Другая
конфигурация – всоответствии с
проектом

	
	
	Непрозрачная
	Металл
	
	Светло-серый
	

	8.5
	Стенки
	Монолитный
поликарбонат,
закаленное
стекло
	
	Прозрачный
	

	8.6
	Скамейка
	Дерево
	
	«Светлый дуб»
«Темный дуб»
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Рекомендации по цветовому решению зданий
	Изображение 
	Номер колера RAL
	Название цвета

	Фасады (стены)

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1013.jpg]
	1013
	Белая устрица

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1014.jpg]
	1014
	Слоновая кость

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1015.jpg]
	1015
	Светлая слоновая кость

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7047.jpg]
	7047
	Телегрей 4

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8000.jpg]
	8000
	зелено-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8001.jpg]
	8001
	охра коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8002.jpg]
	8002
	сигналный коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8003.jpg]
	8003
	глиняный коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9003.jpg]
	9003
	сигнальный белый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9002.jpg]
	9002
	светло-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9001.jpg]
	9001
	кремово-белый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7034.jpg]
	7034
	желто-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7033.jpg]
	7033
	цементно-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7032.jpg]
	7032
	галечный серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7001.jpg]
	7001
	серебристо-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7002.jpg]
	7002
	оливково-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7003.jpg]
	7003
	серый мох

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7004.jpg]
	7004
	сигнальный серый

	Фасады (цоколь)

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7036.jpg]
	7036
	платиново-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7037.jpg]
	7037
	пыльно-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7038.jpg]
	7038
	агатовый серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7039.jpg]
	7039
	кварцевый серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7040.jpg]
	7040
	серое окно

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7001.jpg]
	7001
	серебристо-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7002.jpg]
	7002
	оливково-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7003.jpg]
	7003
	серый мох

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7004.jpg]
	7004
	сигнальный серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7031.jpg]
	7031
	сине-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7032.jpg]
	7032
	галечный серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7033.jpg]
	7033
	цементно-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7034.jpg]
	7034
	желто-серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7035.jpg]
	7035
	светло-серый

	Фасады (кровля)

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3005.jpg]
	3005
	винно-красный

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3007.jpg]
	3007
	темно-красный

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3009.jpg]
	3009
	оксид красный

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7004.jpg]
	7004
	сигнальный серый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8004.jpg]
	8004
	медно-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8007.jpg]
	8007
	палево-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8000.jpg]
	8000
	зелено-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8011.jpg]
	8011
	орехово-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8014.jpg]
	8014
	сепия коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8028.jpg]
	8028
	терракотовый

	Урны, рамы объявления

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/6004.jpg]
	6004
	сине-зеленый (тело урны)

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1036.jpg]
	1036
	перламутрово-золотой (детали, вензель)

	Водосточные трубы и желоба (под цвет кровли)

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg]
	9010
	белый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3005.jpg]
	3005
	винно-красный

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3007.jpg]
	3007
	темно-красный

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3009.jpg]
	3009
	оксид красный

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8004.jpg]
	8004
	медно-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8007.jpg]
	8007
	палево-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8008.jpg]
	8008
	оливково-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8011.jpg]
	8011
	орехово-коричневый

	Вывески (фон, буквы, рамки)

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1035.jpg]
	1035
	перламутрово-бежевый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1036.jpg]
	1036
	перламутрово-золотой

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/2013.jpg]
	2013
	перламутрово-оранжевый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3032.jpg]
	3032
	перламутрово-рубиновый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg]
	9010
	белый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8029.jpg]
	8029
	бледно-коричневый

	Оконные рамы

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg]
	9010
	белый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8001.jpg]
	8001
	охра коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8002.jpg]
	8002
	сигнальный коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8003.jpg]
	8003
	глиняный коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7047.jpg]
	7047
	телегрей 4

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8007.jpg]
	8007
	палево-коричневый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8008.jpg]
	8008
	оливково-коричневый

	Адресные аншлаги

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/6004.jpg]
	6004
	сине-зеленый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/5020.jpg]
	5020
	океанская синь

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg]
	9010
	белый

	Тонирование стекла

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9006.jpg]
	9006
	бело-алюминевый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9018.jpg]
	9018
	папирусно-белый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1035.jpg]
	1035
	перламутрово-бежевый

	[image: http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1036.jpg]
	1036
	перламутрово-золотой




ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Цветовое решение фасадов торговых павильонов

ДО:
[image: http://gorod.krd.ru/files/torg_pav/1.jpg]
10.16.1. ПОСЛЕ:
[image: http://gorod.krd.ru/files/torg_pav/2.jpg]
10.16.2. 
10.16.3. ТАБЛИЦА КОЛЕРОВ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ

[image: http://gorod.krd.ru/files/torg_pav/3.jpg]
Примечание:
1. Номера колеров приняты по Caparol 3D Systemplus с использованием международной системы обозначения цвета RAL, NCS, PANTONE.






ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

1. Цветовые решения торговых павильонов
[image: ]


2. Цветовые решения остановочных павильонов [image: ]























ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Утратило силу

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Утратило силу

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Утратило силу

















ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Пример цветового решения фасадов 
2-3-х этажных многоквартирных жилых домов
[image: ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ 2-3-Х ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ]
ТАБЛИЦА КОЛЕРОВ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА
[image: ТАБЛИЦА КОЛЕРОВ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА]
Примечание:
1. Номера колеров приняты по Caparol 3D Systemplus с использованием международной системы обозначения цвета RAL, NCS, PANTONE.
2. Цветовое решение фасадов согласовать с администрацией Новотитаровского сельского поселения Динского района.
3. Ограждение балконов зданий выполнить из металлопрофиля с мелкойгофрой (не более 1 см.)  белого, светлосерого цвета.









ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Концептуальное решение оформления ограждений строящихся объектов

[image: http://gorod.krd.ru/files/str/1.jpg]




















ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Эскизные проекты секций заборных ограждений
(деревянные ограждения)

1.Вариант эскизного проекта деревянного  ограждения
[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\забор дерево\sztachet04.jpg]
2.Вариант эскизного проекта деревянного ограждения
[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\забор дерево\demo3.jpg]
Эскизные проекты секций заборных ограждений
(металлические ограждения)

1. Вариант эскизного проекта металлического ограждения
[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\забор из металла\1368438954-33.jpg]

2. Вариант эскизного проекта металлического ограждения[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\забор из металла\q_07.jpg]


Эскизные проекты секций заборных ограждений
(кованые ограждения)

1.Вариант эскизного проекта кованого  ограждения[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\ковка\4.jpg]


2.Вариант эскизного проекта кованого  ограждения
[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\ковка\aluminiumzaeune_6gross.jpg]

Эскизы орнаментов заборных ограждений

[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\ковка\artvk003_11.jpg]


[image: F:\мой архитектурный облик\ограждения\ковка\Metallicheskie_zabory_vorota_dveri_kalitki-Kiev.jpg]
Эскизные проекты секций заборных ограждений

1.Вариант эскизного проекта ограждения[image: http://gorod.krd.ru/files/zabor/z1.jpg]
2.Вариант эскизного проекта ограждения
[image: http://gorod.krd.ru/files/zabor/z2.jpg]
3.Вариант эскизного проекта ограждения[image: http://gorod.krd.ru/files/zabor/z3.jpg]


















ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Эскизные проекты магазинов

1.Вариант эскизного проекта [image: F:\мой архитектурный облик\магазины\4-Fasad1w.jpg]
2.Вариант эскизного проекта 

[image: F:\мой архитектурный облик\магазины\NDFD5D763F6A8.jpg]



3.Вариант эскизного проекта 

[image: F:\мой архитектурный облик\магазины\N7E910095734E.jpg]




ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории Новотитаровского сельского поселения Динского района 
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